|  |  |
| --- | --- |
| **产品名称** | **参数** |
| ABS三层治疗车 | 1、规格：≥790mm\*660mm\*920mm；ABS三层治疗车；※2、柜体立柱采用高强度铝合金型材，侧板与背板采用厚度为≥4mm优质工业铝塑板，整体搭配合理，外形美观，推行轻便。3、台面底座以及抽屉采用ABS高级工程塑料一次性注塑成型，外表光洁、美观。4、抽屉主要由抽屉面板、抽屉框架、抽屉塑料药盘和活动分隔板组成；5、抽屉采用优质三节静音滑槽，有效伸缩距离≥60cm,确保抽屉能够完全拉出，便于使用，后方带自锁功能，拉手采用弧形拉手；※6、整车配置二层小号抽屉，抽屉整体带排锁控制，抽屉内带活动式塑料筐，塑料筐规格为400×600×50mm（小号），每只塑料筐承重≥60Kg，塑料筐内带ABS塑料活动式隔条，用户可以根据需要进行自由组合（ABS塑料活动式隔条既能实现平均分隔，也能实现异形分隔），并配置标准的标识牌，可对每一分隔区域进行标识，实现物品放置分类明确、标识明确。充分提升药品存放量，改善医院形象。7、抽屉下柜设置两放物平台，平台配置三方围栏，方便物品摆放。8、推车右侧配置塑料翻盖式污物桶两个，锐器盒一个，左侧配置不锈钢文件盒一个，推车左侧带不锈钢扶手便于推行。9、配4只4寸高级人造橡胶静音脚轮，外罩包ABS防缠绕，坚固耐用，外表美观；其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。 |

注：※项为必须项