### 低温医用冰箱参数要求

1. 最低制冷温度至少可达-40℃；
2. 有效容量在300L以上；
3. 电压：220V/50~60HZ；
4. 日常使用噪音小于70 dB（A）；
5. 冰箱外观需为立式，以节省占地面积；
6. 外门锁扣有2个或保留2个锁扣的升级空间，以满足的“双人双锁”制度；
7. 设备质量性能好，故障率低；
8. 设备具有异常报警提醒功能：高低温报警、断电报警、传感器故障报警、环境温度报警、开门报警等；
9. 附带远程温度监控及短信报警模块；
10. 有完善的售后服务体系，如遇故障工程师需及时赶到现场进行处理；
11. 产品的各资质材料齐全。