**ATP 荧光检测仪**

**荧光检测仪主要参数：**

1、清晰液晶显示器：≧4.5 寸

2、检测精度：5×10-16mol （有检测报告）

\* 3、大肠菌群：1-106cfu

\* 4、可以检测细菌菌落总数

5、检测范围：0 to 9999 RLUs

6、检测时间：15 秒

7、本底：小于 2RLU

8、相对标准偏差：≦±5%

9、ATP 回收率：90-110%

\* 10、检出模式：RLU、大肠菌群筛查、大肠埃希、沙门氏菌定性检测

11、 相关的耗材只需冷藏即可

\* 12.具有设备的第三方检测报告

13、200 个用户 ID 设定

14、100 个检测组

15、251 个上下限设定

16、5000 个记忆储存

17、自动判断合格

18、自动统计合格率

19、内置自校光源

20、开机 15 秒自检

21、多种待机时间设置（5-60 分钟）

22、针对设置和非常规检测，可选择关闭存储装置

23、可选择字体大小

24、配有 RS232 接口，可将结果上传至 PC

25、电池：循环充电使用