**全自动封口机参数**

1. 封口速度： ＞8 m/min
2. 封口留边： 0～35 mm可调
3. 封合线宽度：12 mm
4. 工作温度： 60～220℃可调
5. 控温精度： ≤ 1 %
6. 打印方式： 针式打印
7. 交流电源： 220V±10% 50Hz
8. 外形尺寸： 长度＜60厘米，宽度＜50厘米
9. 附注:配赠一台电脑