**病理图文分析系统**

**1**. 显微镜、计算机、摄像头、打印机必须通过CE认证，有CE认证证书。提供图文分析系统工作台，工作椅。

2.显微镜放大倍率:40X---1000X主机光学系统:无限远光学系统，国际标准齐焦距离45mm

3.照明光源: LED光源。转换器:六孔转换器 聚光器:阿贝聚光器

4载物台:超硬防蚀铝涂层表面、固定的载物台手柄,载物台高度和松紧度可调

5目镜: 10倍（视场：22mm) 带屈光度调节，三目镜头，0/100, 20/80, 100/0三档光学发分光

6物镜: 4或5X, 10 X，20 X，40X，100X平场消色差物镜

7病理图文软件录入功能：实时图像采集，自定义存储，可以连接连接医院HIS系统或PACE系统

**8**.大于500万像素数码成像系统：1360\*1024 分辨率 低噪声、高品质图像； 产品带 大于16MB 缓存，图像传输更稳定；

高速USB2.0接口，可达480Mb/s以上；

9. 软件功能：图像显示、图像拍摄、录像 ，联网采集图像多台打印功能

10. 主打品牌电脑 24英寸显示器，CPU Intel i7。4GB内存容量；1T硬盘；独立显卡1GB显卡容量；DVD刻录功能光驱。

**12**. 主打品牌彩色激光打印机；分辨率：大于600\*600dpi；打印幅面：A4 处理器800MHz 打印速度大于18页每分钟，彩色激光打印。