**牙片数字化成像系统技术参数**

1. 可与全景X射线系统（Planmeca ProMax）控制软件通用。

2. 传统小牙片外表，实现数字化口内牙片。

3. 扫描仪内置式、全中文、可预览图像触摸屏。

4. 自动，高效，简捷，无菌的图像获取过程。

5. 抽屉式读取，与影像板无摩擦，延长使用寿命。

6. 支持 RFID 功能。

7. 完全在日光下操作，不需暗室

8. 可与各品牌牙片机配合使用

9. 成像板规格 0、1、2、3、4C 可选择，最大 48\*54mm，无需 2 块进行拼接，可做咬合片

10. 以太网和 USB 两种安装方式可选

11. 提供图像处理软件：

中文版图像处理软件

符合 DICOM 3.0 标准，可与医院 PACS 系统兼容

12. 终身维修，免维修上门费，接报修2小时内响应，维修到场时间小于48小时。原厂工程师进行设备安装，培训，维修工作