简易雾化器招标参数

1. **技术参数:**

\*1.DEHP≤0.003% (以SGS检测报告作为参考标准)

2.药物有效沉积率≥70% (以NGI的检测报告为标准)

3.静音处理设计，噪音≤52分贝，内部芯子一体化设计，不存在清洁和消毒死角。

\*4.连接管带蝴蝶结设计，方便插拔

5.进气孔≤0.35mm

\*6.单向阀设计:提高药物吸收率，避免药物外泄及交叉感染。

7.雾化率≤0.3ml/min

8.雾化装置与面罩可实现360°旋转

9.载液量：2ml-8ml之间

**2.资格要求及技术文件**

2.1提供省级医疗器械质检中心出具的投标产品检验报告、招标技术规格必须在投标产品检验报告中予以体现;具有产品质量合格证书。

2.2投标产品生产企业获有国家ISO9001质量认证或CCC国家强制性认证或CE欧盟安全认证。

\*2.3投标产品具有在全国3家及以上省级儿童医院(三甲儿童医院)使用记录(如供货合同、购进发票等)

**备注**：能提供与简易雾化器相配套的静音智能雾化系统（已取得医疗器械注册证）的产品优先考虑。