**甩片机参数（1台）：**

1. 电源：220V；
2. 总管数：12个；
3. 最高转速：3000r/min；
4. 转速精度：±30r/min；
5. 最大相对离心力：730\*g。

**大型中速离心机技术参数**

1. 最高转速：6000r/min
2. 最大离心力：6080×g
3. 定时范围：0～99min
4. 转子容量：水平转子96×5ml

**小型离心机参数：**

1. 最高转速：5000r/min
2. 最大相对离心力4360g
3. 容量：12×15ml
4. 微机控制，触控面板，自动平衡，自动锁定，质量好。

**脱盖离心机**

* 最高转速：≧5000r/min；
* 转速精度：≧±20r/min
* 噪音：<60dB
* 定时范围：>1h
* 转子：≧96孔
* 电源：220V
* 脱盖成功率：真空采血管，脱盖率100%
* 微机控制，高精度，低噪音；
* 触控大显示屏，显示转速、离心力、运行时间、故障等；
* 满足100mm和75mm采血管的分离，自动脱帽；

有电子门锁、不平衡保护、有较强的减振效果、故障报警等功能