中心实验室

购置细胞涂片离心沉淀仪配置及技术参数

1.细胞涂片离心沉淀仪1台

2.适用范围：脑脊液、腹水、胸水、尿液、肺泡灌洗液等多种体液的细胞涂片

3.工作电源：AC220V±20，50Hz±1

4.标本容量：≥4x0.1-0.8 ml

5.转速：可调，最高转速≥2000rpm

6.相对离心力：≥429xg

7.定时范围：0-99min,可调

8.使用环境温度：5-40℃

9.耗材

9.1提供耗材供货价格

9.2配置：

9.2.1细胞涂片离心沉淀器≥12个

9.2.2专用滤纸≥5000张

9.2.3保洁内衬≥120个

中心实验室

2018-6-21