**医用冷藏箱**

* 温度控制：2~8℃，数字温度显示精度0.1℃
* 电压：220V
* 具备高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、备用电池故障报警五种故障报警功能
* 具备声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、远程报警三种报警方式
* 压缩机，无氟环保高效制冷剂
* 温度均匀，保温性能好
* 安全门锁设计，防止随意开启
* 内置蓄电池，断电报警48小时
* 内设照明灯，LED温度显示屏幕
* 自动除霜功能，免除了人工化霜，方便使用
* 带温度监控系统